**9 мм пистолет Макарова является личным оружием нападения и защиты предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях.**

**ТТХ ПМ**

* **Калибр 9 мм**
* **Нач скорость пули 315 м/с**
* **Боевая скорострельность 30 выстр/мин**
* **Ёмкость магазина 8 шт**
* **Дальность действ. огня 50м**
* **Масса со снаряж. магазином 810г**

**ПМ состоит из:**

* **Рамки со стволом и спусковой скобой**
* **Затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем**
* **Возвратная пружина**
* **Ударно-спусковой механизм**
* **Рукоятка с винтом**
* **Затворная задержка**
* **Магазин**

**Алгоритм разборки**

1. **Извлечь магазин из основания рукоятки**
2. **Проверить нет ли патрона в патроннике**
3. **Отделить затвор от рамки**
4. **Снять со ствола возвратную пружину**

**5,45-мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.**

**ТТХ АК-74**

* **Калибр 5,45 мм**
* **Прицельная дальность 1000 м**
* **Ёмкость магазина 30 шт**
* **Дальность прямого выстрела:**

**-По грудной фигуре 440 м**

**-По бегущей 625 м**

* **Темп стрельбы 600 выстр/мин**
* **Боевая скорострельность:**

**-очередями до 100**

**-одиночными до 40**

* **Нач скорость пули 900 м/с**
* **Дальность убойного действия пули 1350 м**
* **Вес со снаряжённым магазином 3,6 кг**

**Состав**

* **Ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой**
* **Крышка ствольной коробки**
* **Затворная рама с газовым поршнем**
* **Затвор**
* **Возвратный механизм**
* **Газовая трубка со ствольной накладкой**
* **Ударно-спусковой механизм**
* **Цевьё**
* **Магазин**

**Разборка**

1. **Отделить магазин.**
2. **Проверить оружие на разряженность**
3. **Вынуть пенал из гнезда приклада.**
4. **Отделить шомпол.**
5. **Отделить дульный тормоз-компенсатор.**
6. **Отделить крышку ствольной коробки.**
7. **Отделить возвратный механизм.**
8. **Отделить затворную раму с затвором.**
9. **Отделить затвор от затворной рамы.**
10. **Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.**